# Colocação em ‌funcionamento

Com a bateria colocada, a lanterna sem fio está operacional.

##

Abra o punho/pé (5), se necessário o gancho (4), e posicione a lanterna sem fio. Assegure um suporte estável e distância suficiente relativamente objetos sensíveis ao calor e inflamáveis.

O cabeçote da lanterna (1) pode ser rodado no punho/pé (5) para diferentes posições.

##

Interruptor de luz (2) | Função
--- | ---
Premir 1× | Ligar a lanterna sem fio, luminosidade baixa
Premir 2× | Ligar a lanterna sem fio, luminosidade média
Premir 3× | Ligar lanterna sem fio, luminosidade plena
Premir 4× | Desligar lanterna sem fio
Premir demoradamente | Desligar lanterna sem fio

##

A lanterna sem fio desliga-se, se a temperatura de serviço máxima permitida for excedida. Para poder continuar a usar a lanterna sem fio, deixe-a arrefecer.