# Mise en marche

Après avoir inséré la batterie, la lampe sans fil est prête à l’emploi.

##

Dépliez le pied support (5) et si nécessaire le crochet (4) puis positionnez la lampe sans fil comme souhaité. Veillez à une bonne stabilité et laissez une distance suffisante par rapport à des objets sensibles à la chaleur et inflammables.

La tête de la lampe (1) peut être tournée dans différentes positions dans le pied support (5).

##

Bouton Marche/Arrêt (2) | Fonction
--- | ---
1 appui | Allumage de la lampe, luminosité minimale
2 appuis | Allumage de la lampe, luminosité moyenne
3 appuis | Allumage de la lampe, luminosité maximale
4 appuis | Extinction de la lampe
Appui long | Extinction de la lampe

##

Dès que la température de fonctionnement maximale admissible est dépassée, la lampe sans fil s’éteint. Laissez refroidir la lampe sans fil avant de l’utiliser à nouveau.