# Puesta en marcha

Con el acumulador colocado, la Lámpara ACCU está en condiciones de funcionamiento.

##

Despliegue el mango/pedestal (5) y, si es necesario, el gancho (4) y posicione la lámpara ACCU. Asegúrese de un emplazamiento estable y a suficiente distancia de objetos sensibles al calor e inflamables.

El cabezal de la lámpara (1) se puede girar a varias posiciones en el mango/pedestal (5).

##

Interruptor de luz (2) | Función
--- | ---
Presionando 1 vez | Conexión de la lámpara ACCU, baja luminosidad
Presionando 2 veces | Conexión de la lámpara ACCU, mediana luminosidad
Presionando 3 veces | Conexión de la lámpara ACCU, plena luminosidad
Presionando 4 veces | Desconexión de la Lámpara ACCU
Presionando prolongadamente | Desconexión de la Lámpara ACCU

##

Si se supera la temperatura de funcionamiento admisible, la lámpara ACCU se desconecta. Antes de seguir utilizándola, deje que se enfríe la lámpara ACCU.