# Uruchamianie

Po włożeniu akumulatora lampa akumulatorowa jest gotowa do pracy.

##

Rozłożyć uchwyt/stopkę (5), a w razie potrzeby także hak (4) i wybrać pozycję pracy lampy akumulatorowej. Zwrócić uwagę na stabilność i wystarczającą odległość od przedmiotów wrażliwych na ciepło oraz łatwopalnych.

Głowicę lampy (1) można ustawić w uchwycie/stopce (5) w różnych pozycjach.

##

Włącznik światła (2) | Funkcja
--- | ---
Nacisnąć 1× | Włączenie lampy akumulatorowej, niska jasność
Nacisnąć 2× | Włączenie lampy akumulatorowej, średnia jasność
Nacisnąć 3× | Włączenie lampy akumulatorowej, najwyższa jasność
Nacisnąć 4× | Wyłączenie lampy akumulatorowej
Nacisnąć i przytrzymać | Wyłączenie lampy akumulatorowej

##

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy lampa akumulatorowa wyłącza się. Aby dalej używać lampy akumulatorowej, należy ją pozostawić do ostygnięcia.