# Kasutuselevõtt

Sisseasetatud akuga on akulamp kasutamisvalmis.

##

Pöörake käepide/tugijalg (5) ning vajadusel konks (4) välja ja asetage akulamp kohale. Jälgige stabiilset seisu ja piisavat vahekaugust soojustundlikest ning süttivatest esemetest.

Vagustipead (1) saab käepidemes/tugijalas (5) pöörata erinevatesse asenditesse.

##

Tulelüliti (2) | Talitlus
--- | ---
1× vajutamine | Akulambi sisselülitamine, madal heledus
2× vajutamine | Akulambi sisselülitamine, keskmine heledus
3× vajutamine | Akulambi sisselülitamine, täis heledus
4× vajutamine | Akulambi väljalülitamine
pikk vajutamine | Akulambi väljalülitamine

##

Lubatud töötemperatuuri ületamisel lülitub akulampi välja. Edasiseks kasutamiseks laske akulambil jahtuda.