# Indicateur d’état de charge sur la lampe sans fil

Affichages possibles :

LED | Signification
--- | ---
3 LED allumées en vert | Niveau de charge ≈ 75–100 %
2 LED allumées en vert | Niveau de charge ≈ 40–75 %
1 LED allumée en vert | Niveau de charge ≈ 15–40 %
Clignotement d’une LED extérieure | Niveau de charge ≈ 0–15 %
Clignotement de la LED médiane | La lampe sans fil présente un défaut Contactez le service après-vente Bosch.
Clignotement de toutes les LED | Surchauffe de la batterie ou de la lampe sans fil Laissez refroidir la batterie et la lampe sans fil.