# Υποδείξεις εργασίας

Μεταφέρετε τον φακό μπαταρίας από τη χειρολαβή/το πόδι στήριξης (5).

Η κεφαλή του φακού (1) ζεσταίνεται πολύ κατά τη λειτουργία. Αφήστε τον φακό μπαταρίας να κρυώσει,προτού τον ευθυγραμμίσετε ή τον μεταφέρετε.

Μην αφήνετε τον ενεργοποιημένο φακό μπαταρίας χωρίς επιτήρηση.

Λίγο πριν απενεργοποιηθεί ο φακός μπαταρίας λόγω μιας άδειας μπαταρίας, αναβοσβήνει 3 φορές.

## Στερέωση του φακού μπαταρίας

Με το άγγιστρο (4) και την μαγνήτη (8) μπορείτε να στερεώσετε τον φακό μπαταρίας σε κατάλληλα αντικείμενα.

Ελέγξτε σε κάθε περιπτωση τη θέση για σταθερότητα και επαρκή απόσταση από ευαίσθητα στη θερμότητα και εύφλεκτα αντικείμενα.

Αποφεύγετε τις γρατσουνιές σε ευαίσθητες επιφάνειες.