# Date tehnice

Lampă cu acumulator | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 JA1 300‎
Tensiune nominală | V= | 18
Putere nominală | W | 17
Durată aproximativă de iluminareA)B) | min/Ah | 70
Flux luminos total maximB) | lm | 2100
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 … +40
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V…W-.D)
Încărcătoare recomandateE) |  | AL 18…D)

A)

  pentru luminozitate maximă (fără timp de funcţionare rămas în modul cu luminozitate redusă)

B)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul PBA 18V 2.0Ah.

C)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

D)

  precum şi acumulatori şi încărcătoare din sistemul POWER FOR ALL

E)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Redarea culorilor obiectelor iluminate poate fi falsificată.