# Indicateur d’état de charge de l’accu

Remarque : Tous les types d’accu ne possèdent pas d’indicateur d’état de charge.

Les LED de l’indicateur d’état de charge de la batterie indiquent le niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécurité, il n’est possible d’interroger l’état de charge que quand la lampe sans fil est éteinte.

Pour afficher le niveau de charge, actionnez la touche de l’indicateur d’état de charge sur la batterie. Il est aussi possible d’interroger le niveau de charge quand la batterie ne se trouve pas dans l’outil.

LED de l’accu | Niveau de charge
--- | ---
Allumage permanent en vert de 4 LED | ≈ 75–100 %
Allumage permanent en vert de 3 LED | ≈ 50–75 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | ≈ 25–50 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | ≈ 5–25 %
Clignotement en vert de 1 LED | ≈ 0–5 %