# Igangsetting

Den batteridrevne lampen er klar for bruk når batteriet er satt inn.

##

Fell ut håndtaket/foten (5), og om nødvendig kroken (4), og plasser den batteridrevne lampen. Pass på at den står stabilt og i tilstrekkelig avstand fra varmefølsomme og brennbare gjenstander.

Lampehodet (1) dreies i forskjellige posisjoner i håndtaket/foten (5).

Merknad: Den batteridrevne lampen må ikke brukes i posisjonen som vises på bilde B. Den batteridrevne lampen kan velte og bli overopphetet.

##

Lysbryter (2) | Funksjon
--- | ---
Trykk 1 × | Slå på den batteridrevne lampen, lav lysstyrke
Trykk 2 × | Slå på den batteridrevne lampen, middels lysstyrke
Trykk 3 × | Slå på den batteridrevne lampen, full lysstyrke
Trykk 4 × | Slå av den batteridrevne lampen
Trykk lenge | Slå av den batteridrevne lampen

##

Den batteridrevne lampen slås av hvis tillatt driftstemperatur overskrides. La den batteridrevne lampen avkjøles før den brukes igjen.