# Technische Daten

Akku-Leuchte | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 JA1 300‎
Nennspannung | V= | 18
Nennaufnahmeleistung | W | 17
Leuchtdauer ca.A)B) | min/Ah | 70
Gesamtlichtstrom max.B) | lm | 2100
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 … +40
empfohlene Akkus |  | PBA 18V…W-.D)
empfohlene LadegeräteE) |  | AL 18…D)

A)

  bei voller Helligkeit (ohne Restlaufzeit im gedimmten Modus)

B)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku PBA 18V 2.0Ah

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

D)

  sowie Akkus und Ladegeräte des POWER FOR ALL Systems

E)

  Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Die Farbwiedergabe der beleuchteten Objekte kann verfälscht werden.