# Dane techniczne

Lampa akumulatorowa | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 JA1 300‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Moc nominalna | W | 17
Czas świecenia, ok.A)B) | min/Ah | 70
Całkowity strumień świetlny, maks.B) | lm | 2100
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 … +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 … +40
Zalecane akumulatory |  | PBA 18V…W-.D)
Zalecane ładowarkiE) |  | AL 18…D)

A)

  przy najwyższej jasności (bez końcowego czasu pracy w trybie ściemnienia)

B)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

D)

  Oraz akumulatory i ładowarki systemu POWER FOR ALL

E)

  Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Możliwe jest zafałszowanie odwzorowania kolorów oświetlanych obiektów.