# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Akülü feneri kulptan/destek ayağından (5) taşıyın.

Fener başı (1) çalışma sırasında ısınır. Akülü feneri ışığı hizalamadan veya taşımadan önce soğumasını bekleyin.

Açık durumdaki akülü feneri kontrolünüz dışında bırakıp gitmeyin.

Akülü fener, boş akü nedeniyle kapanmadan kısa bir süre önce 3× yanıp söner.

## Akülü fenerin sabitlenmesi

Akülü feneri uygun nesnelere sabitlemek için kanca (4) ve mıknatısları (8) kullanabilirsiniz.

Konumun sabitliğini ve ısıya duyarlı ve yanıcı nesnelerden yeterli mesafede olup olmadığını her zaman kontrol edin.

Hassas yüzeylerin çizilmesini önleyin.