# Technické údaje

Akumulátorové svietidlo | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 603 JA1 300‎
Menovité napätie | V= | 18
Menovitý príkon | W | 17
Čas trvania svietenia, ccaA)B) | min/Ah | 70
Celkový svetelný tok, max.B) | lm | 2 100
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 … +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 … +40
Odporúčané akumulátory |  | PBA 18V…W-.D)
Odporúčané nabíjačkyE) |  | AL 18…D)

A)

  Pri plnom jase (bez zvyšného času chodu v stlmenom režime)

B)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

D)

  a tiež akumulátory a nabíjačky systému POWER FOR ALL

E)

  Nasledujúce nabíjačky nie sú kompatibilné s akumulátorom PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Farby osvetlených objektov môžu byť skreslené.