# Tehnični podatki

Akumulatorska svetilka | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 603 JA1 300‎
Nazivna napetost | V= | 18
Nazivna moč | W | 17
Trajanje osvetlitve, pribl.A)B) | min/Ah | 70
Najv. skupni svetlobni tokB) | lm | 2100
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 … +40
Priporočene akumulatorske baterije |  | PBA 18V…W-.D)
Priporočeni polnilnikiE) |  | AL 18…D)

A)

  Pri največji svetlosti (brez delovanja v zatemnjenem načinu)

B)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

D)

  ter akumulatorske baterije in polnilniki sistema POWER FOR ALL

E)

  Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Barva osvetljenih predmetov je lahko popačena.