# Instruções de segurança para lanternas sem fio

Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as indicações de segurança e ins‌tru‌ções para futura referência.

- Manuseie a lanterna sem fio com cuidado. A lanterna sem fio produz muito calor e requer ar de arrefecimento do ambiente. Uma lanterna sem fio tapada pode pegar fogo ou incendiar outros objetos. Pode causar incêndio.

- Remova a bateria da lanterna sem fio para transporte e armazenamento. Se o interruptor de luz for ativado inadvertidamente, existe risco de sobreaquecimento e incêndio.

Mantenha a distância mínima da lanterna sem fio em relação a todas as superfícies e objetos iluminados. Se não manter essa distância, os objetos iluminados podem sobreaquecer.

| ATENÇÃO! Não olhe demoradamente para o feixe luminoso. O raio ótico pode danificar os seus olhos.

- Não oriente o feixe de luz para pessoas ou animais. O feixe de luz prejudica a visão e pode danificar os olhos.

- Não continuar a premir o ‌interruptor de luz após o desligamento automático da lanterna sem fio. A bateria pode ficar danificada. Certifique-se de que a bateria está carregada e a lanterna sem fio está fria, antes de voltar a ligar a lanterna sem fio.

- Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir. Areje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores irritem as vias respiratórias.

- No caso de utilização incorreta ou bateria danificada pode vazar líquido inflamável da bateria. Evitar o contacto. No caso de um contacto acidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico. Líquido que sai da bateria pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.

- Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.

- Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.

- Não abrir o acumulador. Há risco de um curto-circuito.

| Proteger a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.

- Só carregar baterias em carregadores recomendados pelo fabricante. Há perigo de incêndio se um carregador, apropriado para um determinado tipo de baterias, for utilizado para carregar baterias de outros tipos.

- Utilize a bateria apenas em produtos do fabricante ou produtos do sistema POWER FOR ALL. Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.

| Não coloque a lanterna sem fio perto de implantes e outros dispositivos médicos, como p. ex. pacemaker ou bomba de insulina. O íman da lanterna sem fio cria um campo que pode influenciar o funcionamento de implantes e dispositivos médicos.

- Mantenha a lanterna sem fio afastada de suportes de dados magnéticos e de aparelhos magneticamente sensíveis. O efeito do íman pode causar perdas de dados irreversíveis.

- Não coloque a lanterna sem fio com a ajuda do íman de fixação por cima da cabeça. Existe perigo de ferimentos se a lanterna cair.

- Certifique-se de que o íman de fixação segura a lanterna sem fio de forma permanente. Existe perigo de ferimentos se a lanterna cair.

- Evite a acumulação de pó no local de trabalho. Pós podem entrar levemente em ignição.

- Não deixe crianças brincarem com a lanterna sem fio. As crianças podem encandear inadvertidamente pessoas ou a elas próprias.