# Технічні дані

Акумуляторний ліхтар | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 JA1 300‎
Номінальна напруга | V= | 18
Номінальна споживана потужність | Вт | 17
Тривалість горіння, бл.A)B) | хв./А*год. | 70
Загальний світловий потік, макс.B) | лм | 2100
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 … +40
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | PBA 18V…W-.D)
Рекомендовані зарядні пристроїE) |  | AL 18…D)

A)

  за повної яскравості (без урахування залишкового часу роботи в режимі затемнення)

B)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

D)

  а також акумулятори та зарядні пристрої системи POWER FOR ALL

E)

  Наступні зарядні пристрої не сумісні з акумуляторною батареєю PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Відтворення кольорів освітлених об'єктів може бути спотворене.