# Dati tecnici

Torcia a batteria | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 JA1 300‎
Tensione nominale | V= | 18
Potenza assorbita nominale | W | 17
Durata della luce circaA)B) | min/Ah | 70
Flusso luminoso totale max.B) | lm | 2100
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e durante lo stoccaggio | °C | –20 … +40
Batterie consigliate |  | PBA 18V…W-.D)
Caricabatteria consigliatiE) |  | AL 18…D)

A)

  a piena luminosità (senza autonomia residua in modalità attenuata)

B)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria PBA 18V 2.0Ah.

C)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

D)

  e batterie e caricabatteria del sistema POWER FOR ALL

E)

  I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

La riproduzione a colori degli oggetti illuminati può subire alterazioni.