# Технічне обслуговування і очищення

- Вийміть акумулятор з ліхтаря перед транспортуванням і зберіганням. Існує ризик перегріву та загоряння, якщо випадково активувати вимикач світла.

Акумуляторний ліхтар не вимагає технічного обслуговування і не містить деталей, які треба міняти або з якими треба виконувати роботи з технічного обслуговування.

Прочищайте пластмасове скло акумуляторного ліхтаря лише сухою, м’якою ганчіркою, щоб не пошкодити його. Не використовуйте жодних миючих засобів або розчинників.

Якщо джерело світла є дефектним, замінювати потрібно весь акумуляторний ліхтар цілком.