# Accu-oplaadaanduiding op de acculamp

De volgende informatie wordt weergegeven:

LED | Betekenis
--- | ---
Permanent licht 3× groen | Laadtoestand ≈ 75–100 %
Permanent licht 2× groen | Laadtoestand ≈ 40–75 %
Permanent licht 1× groen | Laadtoestand ≈ 15–40 %
Knipperlicht buitenste LED | Laadtoestand ≈ 0–15 %
Knipperlicht middelste LED | Fout bij de acculamp Neem contact op met de servicedienst van Bosch.
Knipperlicht alle LEDs | Accu of acculamp buiten het gebruikstemperatuurbereik Laat de accu en acculamp afkoelen.