# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis prožektorius | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 JA1 300‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Nominali naudojamoji galia | W | 17
Švietimo trukmė apieA)B) | min/Ah | 70
Maks. bendra šviesos srovėB) | Im | 2100
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 … +40
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | PBA 18V…W-.D)
Rekomenduojami krovikliaiE) |  | AL 18…D)

A)

  Šviečiant maksimaliu intensyvumu (be likusio veikimo laiko mažo intensyvumo režimu)

B)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

D)

  taip pat POWER FOR ALL sistemos akumuliatoriai ir krovikliai

E)

  Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Apšviestų objektų spalvos gali pakisti.