# Tehnički podaci

Akumulatorska svjetiljka | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 JA1 300‎
Nazivni napon | V= | 18
Nazivna primljena snaga | W | 17
Vrijeme rada cca.A)B) | min/Ah | 70
Ukupni svjetlosni tok maks.B) | lm | 2100
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 … +40
Preporučene aku-baterije |  | PBA 18V…W-.D)
Preporučeni punjačiE) |  | AL 18…D)

A)

  pri punoj jačini svjetlosti (bez preostalog vremena rada u zatamnjenom načinu rada)

B)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

D)

  kao i aku-baterije i punjači POWER FOR ALL sustava

E)

  Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Prikaz boja osvijetljenih objekata može biti pogrešan.