# Технически данни

Акумулаторна лампа | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 JA1 300‎
Номинално напрежение | V= | 18
Номинална консумирана мощност | W | 17
Продължителност на светене, прибл.A)B) | min/Ah | 70
Общ светлинен ток, макс.B) | lm | 2100
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 … +40
препоръчителни акумулаторни батерии |  | PBA 18V…W-.D)
препоръчителни зарядни устройстваE) |  | AL 18…D)

A)

  при пълна яркост (без остатъчно време на работа в затъмнен режим)

B)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

D)

  както и акумулаторни батерии и зарядни устройства от POWER FOR ALL системата

E)

  Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Цветовете на осветените обекти могат да изглеждат различни от истинските.