# Tehnički podaci

Baterijska lampa | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Broj artikla |  | ‎3 603 JA1 300‎
Nominalni napon | V= | 18
Nominalna ulazna snaga | W | 17
Trajanje gorenja okoA)B) | min/Ah | 70
Ukupni svetlosni fluks, maks.B) | lm | 2100
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduC) i prilikom skladištenja | °C | –20 … +40
Preporučeni akumulatori |  | PBA 18V…W-.D)
Preporučeni punjačiE) |  | AL 18…D)

A)

  pri punoj osvetljenosti (bez preostalog vremena rada u dimovanom načinu rada)

B)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

D)

  kao i akumulatori i punjači sistema POWER FOR ALL

E)

  Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Reprodukcija boje osvetljenih objekata može da bude pogrešna.