# البيانات الفنية

المصباح المزود بمركم | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 603 JA1 300‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
قدرة الدخل الاسمية | واط | 17
مدة الإضاءة التقريبيةA)‏B)‏ | دقيقة/أمبير ساعة | 70
إجمالي تدفق الضوء، بحد أقصىB) | لومن | 2100
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 … +40‏
المراكم الموصى بها |  | ‎PBA 18V…W-.‎‎‎D)‎
أجهزة الشحن الموصى بهاE) |  | ‎AL 18…‎‎‎D)‎

A)

  عند شدة الإضاءة الكاملة (دون الوقت المتبقي في الوضع المنخفض)

B)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم PBA 18V 2.0Ah

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

D)

  وكذلك المراكم وأجهزة شخن نظام POWER FOR ALL‏

E)

  أجهزة الشحن التالية غير متوافقة مع المركم ‎PBA‎‎:‏ ‎AL 1814 CV Professional‎ و ‎AL 1820 CV Professional‎ و ‎AL 1860 CV Professional‎ و ‎AL 2215 CV Professional‎‏

قد يختلف الانعكاس اللوني للأجسام المضاءة.