# إرشادات العمل

احمل المصباح العامل بمركم من المقبض اليدوي/قدم الارتكاز (5).

تتعرض رأس المصباح (1) أثناء التشغيل للسخونة. دع المصباح العامل بمركم يبرد تقبل توجيهه أو نقله.

لا تترك المصباح العامل بمركم مشغلاً دون مراقبة.

قبل انطفاء المصباح المزود بمركم نتيجة فراغ شحنة البطارية بمدة قصيرة، يومض المصباح ثلاث مرات.

## تثبيت المصباح العامل بمركم

يمكن باستخدام المشبك (4) والمغناطيس (8) تثبيت المصباح العامل بمركم في أشياء مناسبة.

في جميع الأحوال افحص موضع المصباح من حيث الثبات ووجود مسافة كافية بينه وبين الأشياء الحساسة للحرارة والقابلة للاشتعال.

تجنب خدش الأسطح الحساسة.