# Bezpečnostní upozornění pro akumulátorové svítilny

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny do budoucna uschovejte.

- S akumulátorovou svítilnou zacházejte opatrně. Akumulátorová svítilna se silně zahřívá a potřebuje chladicí vzduch z okolí. Zakrytá akumulátorová svítilna může sebe nebo jiné předměty zapálit. Může dojít k požáru.

- Při přepravě a uskladnění vyjměte ze svítilny akumulátor. Při neúmyslném stisknutí spínače světla hrozí nebezpečí přehřátí a požáru.

Dodržujte minimální vzdálenost akumulátorové svítilny od všech osvětlovaných povrchů a předmětů. Při nedodržení této vzdálenosti se mohou osvětlené předměty přehřívat.

| POZOR! Nedívejte se delší dobu do světelného paprsku. Optické záření může být škodlivé pro oči.

- Nemiřte světelný paprsek na osoby nebo zvířata. Světelný paprsek má nepříznivý vliv na zrak a může poškodit oči.

- Po automatickém vypnutí akumulátorové svítilny už netiskněte spínač světla. Akumulátor se může poškodit. Než akumulátorovou svítilnu znovu zapnete, zajistěte, aby byl nabitý akumulátor a akumulátorová svítilna vychladla.

- Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikat výpary. Akumulátor může začít hořet nebo může vybouchnout. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.

- Při nesprávném použití nebo poškozeném akumulátoru může z akumulátoru vytéct hořlavá kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

- Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru. Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybouchnout nebo se přehřát.

- Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.

- Neotvírejte akumulátor. Hrozí nebezpečí zkratu.

| Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.

- Akumulátory nabíjejte pouze pomocí nabíječek, které jsou doporučené výrobcem. U nabíječky, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, pokud se bude používat s jinými akumulátory.

- Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce nebo produktech systému POWER FOR ALL. Jen tak bude akumulátor chráněný před nebezpečným přetížením.

| Nedávejte akumulátorovou svítilnu do blízkosti implantátů a jiných lékařských přístrojů, např. kardiostimulátoru nebo inzulinové pumpy. Magnet akumulátorové svítilny vytváří pole, které může negativně ovlivnit funkci implantátů a lékařských přístrojů.

- Nedávejte akumulátorovou svítilnu do blízkosti magnetických datových nosičů a magneticky citlivých zařízení. Působením magnetu může dojít k nevratným ztrátám dat.

- Neupevňujte akumulátorovou svítilnu pomocí upevňovacího magnetu nad hlavou. Kdyby spadla, hrozí nebezpečí poranění.

- Zkontrolujte, zda je upevňovací magnet schopný akumulátorovou svítilnu trvale udržet. Kdyby spadla, hrozí nebezpečí poranění.

- Zabraňte hromadění prachu na pracovišti. Prach se může lehce vznítit.

- Nedovolte, aby akumulátorovou svítilnu používaly děti. Děti mohou neúmyslně oslnit samy sebe nebo jiné osoby.