# Технические данные

Аккумуляторный фонарь | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Товарный номер |  | ‎3 603 JA1 300‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Ном. потребляемая мощность | Вт | 17
Время свечения (на одной зарядке аккумулятора), прим.A)B) | мин./А·ч | 70
Суммарный световой поток, макс.B) | лм | 2100
Рекомендуемая температура внешней среды при зарядке | °C | 0 … +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииC) и хранении | °C | –20 … +40
Рекомендуемые аккумуляторы |  | PBA 18V…W-.D)
Рекомендуемые зарядные устройстваE) |  | AL 18…D)

A)

  при полной яркости (без учета оставшегося времени работы после выключения в приглушенном режиме)

B)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

D)

  а также аккумуляторы и зарядные устройства системы POWER FOR ALL

E)

  Следующие зарядные устройства несовместимы с аккумулятором PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Воспроизведение цвета подсвечиваемых объектов может быть искажено.