# Messa in funzione

Se la batteria è inserita, la torcia a batteria è pronta all’uso.

##

Aprire l’impugnatura/il piedino d’appoggio (5) e, all’occorrenza, il gancio (4) e posizionare la torcia a batteria. Accertarsi che il supporto sia stabile e che vi sia una distanza sufficiente da oggetti sensibili al calore e infiammabili.

La testa della torcia (1) può essere ruotata in diverse posizioni nell’impugnatura/nel piedino d’appoggio (5).

Avvertenza: non utilizzare la torcia a batteria nella posizione illustrata in fig. B. La torcia a batteria potrebbe cadere e surriscaldarsi.

##

Interruttore (2) | Funzione
--- | ---
1× pressione | Accensione torcia a batteria, luminosità ridotta
2× pressioni | Accensione torcia a batteria, luminosità media
3× pressioni | Accensione torcia a batteria, luminosità massima
4× pressioni | Spegnimento torcia a batteria
Pressione prolungata | Spegnimento torcia a batteria

##

In caso di superamento della temperatura d’esercizio consentita, la torcia a batteria si spegnerà automaticamente. Per continuare a utilizzarla, far raffreddare la torcia a batteria.