# Pracovní pokyny

Akumulátorovou svítilnu přenášejte za rukojeť/stojan (5).

Hlava svítilny (1) se při provozu zahřívá. Před vyrovnáním nebo přepravou nechte akumulátorovou svítilnu vychladnout.

Nenechávejte zapnutou akumulátorovou svítilnu bez dozoru.

Krátce předtím, než se akumulátorová svítilna vypne kvůli vybitému akumulátoru, třikrát zabliká.

## Upevnění akumulátorové svítilny

Pomocí háku (4) a magnetů (8) můžete akumulátorovou svítilnu upevňovat na vhodné předměty.

V každém případě zkontrolujte stabilitu polohy a dostatečnou vzdálenost od tepelně citlivých a vznětlivých předmětů.

Zabraňte poškrábání na citlivých površích.