# Θέση σε λειτουργία

Με τοποθετημένη μπαταρία ο φακός μπαταρίας είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας.

##

Ανοίξτε τη χειρολαβή/το πόδι στήριξης (5) καθώς και το άγκιστρο (4), όταν χρειάζεται και τοποθετήστε τον ‌φακό μπαταρίας. Προσέξτε για μια σταθερή στήριξη και επαρκή απόσταση από ευαίσθητα στη θερμότητα και εύφλεκτα αντικείμενα.

Η κεφαλή του φακού (1) μπορεί στη χειρολαβή/στο πόδι στήριξης (5) να περιστραφεί σε διάφορες θέσεις.

Υπόδειξη: Ο φακός μπαταρίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί στη θέση που εμφανίζεται στην εικόνα B. Ο φακός μπαταρίας θα μπορούσε να ανατραπεί και να υπερθερμανθεί.

##

Διακόπτης φωτισμού (2) | Λειτουργία
--- | ---
Πάτημα 1 φορά | Ενεργοποίηση του φακού μπαταρίας, χαμηλή φωτεινότητα
Πάτημα 2 φορές | Ενεργοποίηση του φακού μπαταρίας, μεσαία φωτεινότητα
Πάτημα 3 φορές | Ενεργοποίηση του φακού μπαταρίας, πλήρης φωτεινότητα
Πάτημα 4 φορές | Απενεργοποίηση του φακού μπαταρίας
Παρατεταμένο πάτημα | Απενεργοποίηση του φακού μπαταρίας

##

Σε περίπτωση υπέρβασης της επιτρεπόμενης θερμοκρασίας λειτουργίας απενεργοποιείται ο φακός μπαταρίας. Για περαιτέρω χρήση αφήστε τον φακό μπαταρίας να κρυώσει.