# Aku laetusseisundi näidik akul

Märkus: kõikidel akutüüpidel ei ole laetuse taseme indikaatorit.

Aku laetusseisundi näidu LEDid näitavad aku laetusseisundit. Ohutuspõhjustel on laetusseisundi vaatamine võimalik ainult väljalülitatud akulambi korral.

Laetusseisundi näitamiseks vajutage laetusseisundi näidu nuppu akul. See on võimalik ka väljavõetud aku korral.

LED akul | Laetusseisund
--- | ---
Pidev tuli 4 × roheline | ≈ 75–100%
Pidev tuli 3 × roheline | ≈ 50–75 %
Pidev tuli 2 × roheline | ≈ 25–50%
Pidev tuli 1 × roheline | ≈ 5–25%
Vilkuv tuli 1 × roheline | ≈ 0–5%