# Caractéristiques ‌techniques

Lampe sans-fil | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Référence |  | ‎3 603 JA1 300‎
Tension nominale | V= | 18
Puissance absorbée nominale | W | 17
Durée d’éclairage approx.A)B) | min/Ah | 70
Luminosité totale maxiB) | lm | 2 100
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 … +40
Batteries recommandées |  | PBA 18V…W-.D)
Chargeurs recommandésE) |  | AL 18…D)

A)

  à la luminosité maximale (sans autonomie restante en mode gradation)

B)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

D)

  ainsi que les batteries et les chargeurs du système POWER FOR ALL

E)

  Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

La couleur de l’objet éclairé peut varier de la couleur d’origine.