# Включение инструмента

При установленном аккумуляторе фонарь готов к использованию.

##

Разложите рукоятку/опорную стойку (5), а также (при необходимости) крючок (4) и правильно расположите аккумуляторный фонарь. Убедитесь в его устойчивом положении и достаточном расстоянии от термочувствительных и (легко)воспламеняющихся предметов.

Головку фонаря (1) можно поворачивать в рукоятке/опорной стойке (5), устанавливая ее в разные положения.

Указание: Аккумуляторный фонарь нельзя использовать в положении, указанном на рисунке B. В противном случае он может опрокинуться и перегреться.

##

Выключатель (2) | Функция
--- | ---
Нажмите 1 раз | Включение фонаря, низкая яркость
Нажмите 2 раза | Включение фонаря, средняя яркость
Нажмите 3 раза | Включение фонаря, полная яркость
Нажмите 4 раза | Выключение фонаря
Продолжительное удержание в нажатом положении | Выключение фонаря

##

В случае превышения допустимой рабочей температуры аккумуляторный фонарь выключается. Перед дальнейшим использованием дайте ему остыть.