# Dados técnicos

Lanterna sem fio | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 JA1 300‎
Tensão nominal | V= | 18
Potência nominal absorvida | W | 17
Tempo de iluminação, aprox.A)B) | min/Ah | 70
Fluxo luminoso total, máx.B) | lm | 2100
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 … +40
Baterias recomendadas |  | PBA 18V…W-.D)
Carregadores recomendadosE) |  | AL 18…D)

A)

  com luminosidade total (incl. tempo restante no modo de luminosidade reduzida)

B)

  Medido a 20–25 °C com bateria PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

D)

  assim como baterias e carregadores do sistema POWER FOR ALL

E)

  Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

A reprodução das cores dos objetos iluminados pode não corresponder à cor real.