# Instrucciones para la ‌operación

Transporte la lámpara ACCU por el mango/pedestal (5).

El cabezal de la lámpara (1) se calienta durante el funcionamiento. Deje enfriar la lámpara ACCU antes de alinearla o transportarla.

No deje sin vigilancia la lámpara ACCU conectada.

Poco antes de que la lámpara ACCU se apague debido a un acumulador vacío, parpadea 3 veces.

## Fijación de la lámpara ACCU

Con el gancho (4) y los imanes (8) puede fijar la lámpara ACCU a objetos adecuados.

Compruebe siempre la estabilidad de la posición y la distancia suficiente respecto a objetos sensibles al calor e inflamables.

Evite arañazos en superficies sensibles.