# Datos técnicos

Lámpara ACCU | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Número de artículo |  | ‎3 603 JA1 300‎
Tensión nominal | V= | 18
Potencia absorbida nominal | W | 17
Duración de la luz, aprox.A)B) | min/Ah | 70
Flujo luminoso total, máx.B) | lm | 2100
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 … +40
Acumuladores recomendados |  | PBA 18V…W-.D)
Cargadores recomendadosE) |  | AL 18…D)

A)

  con la máxima luminosidad (sin el tiempo restante en modo atenuado)

B)

  Medido a 20−25 °C con acumulador PBA 18V 2.0Ah.

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

D)

  así como acumuladores y cargadores del sistema POWER FOR ALL

E)

  Los siguientes cargadores no son compatibles con el acumulador PBA: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

La reproducción de color del objeto iluminado puede alterarse.