# مبين حالة شحن مركم المصباح العامل بمركم

يتم عرض المعلومات التالية:

مصباح LED‏ | المعنى
--- | ---
ضوء مستمر 3× أخضر | مستوى الشحن ≈ 75–100 %
ضوء مستمر 2× أخضر | مستوى الشحن ≈ 40–75 %
ضوء مستمر 1× أخضر | مستوى الشحن ≈ 15–40 %
الضوء الوماض الخارجي LED‏ | مستوى الشحن ≈ 0–15 %
الضوء الوماض الأوسط LED‏ | خطأ بالمصباح العامل بمركم اتصل بخدمة عملاء Bosch.
الضوء الوماض لكافة مصابيح LED‏ | المركم أو المصباح العامل بمركم خارج نطاق درجة حرارة التشغيل دع المركم والمصباح العامل بمركم يبردان.