# Uvedenie do prevádzky

So založeným akumulátorom je akumulátorové svietidlo pripravené na prevádzku.

##

Vyklopte rukoväť/podstavec (5) a v prípade potreby hák (4) a akumulátorové svietidlo umiestnite. Dávajte pozor na stabilnú polohu a dostatočnú vzdialenosť od predmetov, ktoré sú citlivé na teplo a zápalné.

Hlavu svietidla (1) možno v rukoväti/podstavci (5) otáčať do rôznych polôh.

Upozornenie: Akumulátorové svietidlo sa nesmie používať v polohe zobrazenej na obrázku B. Akumulátorové svietidlo sa tak môže prevrátiť a prehriať.

##

Spínač svetla (2) | Funkcia
--- | ---
1× stlačenie | Zapnutie akumulátorového svietidla, nízky jas
2× stlačenie | Zapnutie akumulátorového svietidla, stredný jas
3× stlačenie | Zapnutie akumulátorového svietidla, plný jas
4× stlačenie | Vypnutie akumulátorového svietidla
Dlhé stlačenie | Vypnutie akumulátorového svietidla

##

Pri prekročení prípustnej prevádzkovej teploty sa akumulátorové svietidlo vypne. Ak chcete akumulátorové svietidlo ďalej používať, nechajte ho vychladnúť.