# Indicador del estado de carga del acumulador en la lámpara ACCU

Se visualizan las siguientes informaciones:

LED | Significado
--- | ---
Luz permanente 3× verde | Estado de carga ≈ 75–100 %
Luz permanente 2× verde | Estado de carga ≈ 40–75 %
Luz permanente 1× verde | Estado de carga ≈ 15–40 %
Luz intermitente LED exterior | Estado de carga ≈ 0–15 %
Luz intermitente LED central | Fallo de la lámpara ACCU Contacte el servicio de atención al cliente Bosch.
Luz intermitente todos los LED | El acumulador o la lámpara ACCU están fuera del margen de temperatura de funcionamiento Deje enfriar el acumulador y la lámpara ACCU.