# Uzsākot lietošanu

Ievietojot akumulatoru akumulatora apgaismošanas lampa ir gatava darbam.

##

Atveriet rokturi/balstu (5), kā arī nepieciešamības gadījumā āķi (4) un novietojiet akumulatora apgaismošanas lampu. Uzmanieties, lai tā stāvētu stabili un atrastos pietiekamā attālumā no siltumjutīgiem un uzliesmojošiem priekšmetiem.

Luktura galvu (1) rokturī/balstā (5) var pagriezt dažādos virzienos.

Ievērībai: akumulatora apgaismošanas lampu nedrīkst izmantot pozīcijā, kas attēlota B attēlā. Akumulatora apgaismošanas lampa var apgāzties un pārkarst.

##

Gaismas slēdzis (2) | Funkcija
--- | ---
1× nospiežot | Akumulatora apgaismošanas lampas ieslēgšana, mazs spilgtums
2× nospiežot | Akumulatora apgaismošanas lampas ieslēgšana, vidējs spilgtums
3× nospiežot | Ieslēdziet akumulatora apgaismojuma lampu, pilns spilgtums
4× nospiežot | Izslēdziet akumulatora apgaismojuma lampu
turot nospiestu | Izslēdziet akumulatora apgaismojuma lampu

##

Ja atļautā darba temperatūra paaugstinās virs pieļaujamās vērtības, akumulatora apgaismošanas lampa izslēdzas. Lai turpinātu izmantošanu, ļaujiet akumulatora apgaismošanas lampai atdzist.