# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық фонарь | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 JA1 300‎
Номиналды кернеу | V= | 18
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 17
Жарықтандыру ұзақтығы, шам.A)B) | мин/A‑сағ | 70
Жалпы жарық ағыны, макс.B) | лм | 2100
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 … +40
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | PBA 18V…W-.D)
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғыларE) |  | AL 18…D)

A)

  толық жарықтықта (бәсеңдетілген режимде қалған жұмыс уақытынсыз)

B)

  20−25 °C температурасында PBA 18V 2.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

D)

  сондай-ақ POWER FOR ALL жүйелерінің аккумуляторлары мен зарядтағыш құрылғылары

E)

  Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Жарықтандырылған нысандардың түстері басқаша болуы мүмкін.