# Indicaciones de seguridad para lámparas ACCU

Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

- Trate con cuidado la lámpara ACCU. La lámpara ACCU genera mucho calor y necesita aire de refrigeración del entorno. La lámpara ACCU cubierta puede inflamarse a sí misma o a otros objetos. El resultado es un incendio.

- Retire el acumulador de la lámpara ACCU para transportarla y guardarla. Si el interruptor de la luz se activa involuntariamente, existe riesgo de sobrecalentamiento e incendio.

Observe la distancia mínima de la lámpara ACCU hacia todas las superficies y los objetos iluminados. En el caso de quedar por debajo de la distancia, se pueden sobrecalentar los objetos iluminados.

| ¡ATENCIÓN! No mire al rayo de luz durante mucho tiempo. La radiación óptica puede ser dañina para sus ojos.

- Jamás dirija el haz de luz contra personas o animales. El haz de luz perjudica la visión y puede dañar los ojos.

- En caso de una desconexión automática de la lámpara ACCU, no mantenga accionado el interruptor de luz. El acumulador podría dañarse. Asegúrese de que el acumulador esté cargado y que la lámpara ACCU se haya enfriado, antes de volver a encender la lámpara ACCU.

- En caso de daño y uso inapropiado del acumulador pueden emanar vapores. El acumulador se puede quemar o explotar. En tal caso, busque un entorno con aire fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.

- En el caso de una aplicación incorrecta o con un acumulador dañado puede salir líquido inflamable del acumulador. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuagar con abundante agua. En caso de un contacto del líquido con los ojos recurra además inmediatamente a un médico. El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

- Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se puede dañar el acumulador. Se puede generar un cortocircuito interno y el acumulador puede arder, humear, explotar o sobrecalentarse.

- Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.

- No intente abrir el acumulador. Podría provocar un cortocircuito.

| Proteja la batería del calor excesivo, además de, p. ej., una exposición prolongada al sol, la suciedad, el fuego, el agua o la humedad. Existe riesgo de explosión y cortocircuito.

- Cargue los acumuladores sólo con cargadores recomendados por el fabricante. Existe el riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.

- Utilice el acumulador sólo en productos del fabricante o en productos del sistema POWER FOR ALL. Solamente así queda protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.

| No coloque la lámpara ACCU cerca de implantes y otros dispositivos médicos, como p. ej. marcapasos o bomba de insulina. El imán de la lámpara ACCU genera un campo, que puede afectar el funcionamiento de los implantes o de los dispositivos médicos.

- Mantenga la lámpara ACCU alejada de soportes de datos magnéticos y aparatos sensibles al magnetismo. Por el efecto del imán pueden generarse pérdidas de datos irreversibles.

- No coloque la lámpara ACCU con la ayuda de los imanes de sujeción sobre la cabeza. Al caer existe peligro de lesión.

- Compruebe, si el imán de sujeción puede soportar permanentemente la lámpara ACCU. Al caer existe peligro de lesión.

- Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo. Los materiales en polvo se pueden inflamar fácilmente.

- No deje que niños utilicen la lámpara ACCU. Los niños pueden deslumbrarse involuntariamente a sí mismos u otras personas.