# Ставање во употреба

Батериската светилка е подготвена за работа кога ќе се стави батеријата.

##

Преклопете ја рачката/ногарката (5) и доколку е потребно, куката (4) и позиционирајте ја батериската светилка. Обезбедете стабилна положба и доволно растојание од предмети чувствителни на топлина и запаливи предмети.

Главата на светилката (1) во рачката/ногарката (5) може да се врти во различни позиции.

Напомена: батериската светилка не смее да се користи во позицијата прикажана на слика B. Батериската светилка може да падне и да се прегрее.

##

Прекинувач за светло (2) | Функција
--- | ---
1× притискање | Вклучување на батериска светилка, ниско ниво на осветленост
2× притискања | Вклучување на батериска светилка, средно ниво на осветленост
3× притискања | Вклучување на батериска светилка, целосна осветленост
4× притискања | Исклучување на батериска светилка
долго притискање | Исклучување на батериска светилка

##

При пречекорување на дозволената оперативна температура, батериската светилка се исклучува. Оставете ја батериската светилка да се олади пред да продолжите да ја користите.