# Пускане в експлоатация

С поставена акумулаторна батерия акумулаторната лампа е готова за работа.

##

Разгънете ръкохватката/опорния крак (5) и при нужда куката (4) и позиционирайте акумлаторната лампа. Внимавайте за стабилна основа и достатъчно разстояние до топлочувствителните и запалими предмети.

Светлинната глава (1) може да се върти в различни позиции в ръкохватката/опорния крак (5).

Указание: Акумулаторната лампа не бива да се използва в показаната на фиг. B позиция. Акумулаторната лампа може да падне и да прегрее.

##

Светлинен превключвател (2) | Функция
--- | ---
1× натискане | Включване на акумулаторната лампа, ниска яркост
2× натискане | Включване на акумулаторната лампа, средна яркост
3× натискане | Включване на акумулаторната лампа, пълна яркост
4× натискане | Изключване на акумулаторната лампа
дълго натискане | Изключване на акумулаторната лампа

##

При превишаване на допустимата работна температура акумулаторната лампа се изключва. За по-нататъшно използване оставете акумулаторната лампа да се охлади.