# Työskentelyohjeita

Kanna akkuvalaisinta kahvan/jalustan (5) varassa.

Valaisinpää (1) kuumenee voimakkaasti käytön aikana. Anna akkuvalaisimen jäähtyä ennen sen suuntaamista tai kuljettamista.

Älä jätä akkuvalaisinta päälle ilman valvontaa.

Kun akkuvalaisin kytkeytyy pois päältä tyhjän akun takia, se varoittaa siitä vähän ennen sammumista kolmella välähdyksellä.

## Akkuvalaisimen kiinnittäminen

Koukun (4) ja magneettien (8) avulla voit kiinnittää akkkuvalaisimen soveltuviin esineisiin​.

Tarkista joka tapauksessa valaisimen tukeva asento ja riittävä etäisyys lämpöherkistä ja palonaroista esineistä.

Vältä naarmuttamasta herkkiä pintoja.