# Puštanje u rad

Akumulatorska svjetiljka je s umetnutom aku-baterijom spremna za rad.

##

Rasklopite ručku/postolje (5) i po potrebi kuku (4) i pozicionirajte akumulatorsku svjetiljku. Pazite na stabilnost i dovoljan razmak od zapaljivih predmeta osjetljivih na toplinu.

Glava svjetiljke (1) može se u ručki/postolju (5) okretati u različite položaje.

Napomena: Akumulatorska svjetiljka ne smije se upotrebljavati u položaju prikazanom na slici B. Akumulatorska svjetiljka može pasti i pregrijati se.

##

Rasvjetna sklopka (2) | Funkcija
--- | ---
1 pritisak | Uključivanje akumulatorske svjetiljke, mala jačina svjetlosti
2 pritiska | Uključivanje akumulatorske svjetiljke, srednja jačina svjetlosti
3 pritiska | Uključivanje akumulatorske svjetiljke, maksimalna jačina svjetlosti
4 pritiska | Isključivanje akumulatorske svjetiljke
Dugi pritisak | Isključivanje akumulatorske svjetiljke

##

U slučaju prekoračenja dopuštene radne temperature akumulatorska svjetiljka se isključuje. Za daljnju uporabu ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi.