# Indicatoare ale stării de încărcare a acumulatorului de la lampa cu acumulator

Sunt afişate următoarele informaţii:

LED | Semnificaţie
--- | ---
Aprindere continuă de 3 ori cu iluminare de culoare verde | Nivel de încărcare ≈ 75–100 %
Aprindere continuă de 2 ori cu iluminare de culoare verde | Nivel de încărcare ≈ 40–75 %
Aprindere continuă o dată cu iluminare de culoare verde | Nivel de încărcare ≈ 15–40 %
Aprindere intermitentă a LED-ului exterior | Nivel de încărcare ≈ 0–15 %
Aprindere intermitentă a LED-ului din mijloc | Defecţiune a lămpii cu acumulator Contactează centrul de asistenţă tehnică Bosch.
Aprindere intermitentă a tuturor LED-urilor | Acumulatorul sau lampa cu acumulator se află în afara intervalului temperaturilor de funcţionare Lasă acumulatorul şi lampa cu acumulator să se răcească.