# Tekniset tiedot

Akkuvalaisin | UniversalWorkLight 18V-2100
--- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 JA1 300‎
Nimellisjännite | V= | 18
Nimellisottoteho | W | 17
Valaisuaika n.A)B) | min/Ah | 70
Suurin kokonaisvalovirtaB) | lm | 2 100
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0 … +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20 … +40
Suositellut akut |  | PBA 18V…W-.D)
Suositellut latauslaitteetE) |  | AL 18…D)

A)

  Täydellä kirkkaudella (ilman lopussa himmennettyä toiminta-aikaa)

B)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun PBA 18V 2.0Ah kanssa.

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

D)

  sekä POWER FOR ALL -järjestelmän akut ja latauslaitteet

E)

  Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV Professional, AL 1820 CV Professional, AL 1860 CV Professional, AL 2215 CV Professional

Valaistujen esineiden värit saattavat näkyä vääristyneinä.