# Instruções de trabalho

Segure a lanterna sem fio pelo punho/pé (5).

O cabeçote da lanterna (1) fica quente durante o funcionamento. Deixe a lanterna sem fio arrefecer antes de a alinhar ou transportar.

Não deixe a lanterna sem fio ligada sem vigilância.

Pouco antes de a lanterna sem fio se apagar devido a bateria descarregada, ela pisca 3×.

## Fixar a lanterna sem fio

Com o gancho (4) e os ímanes (8) pode fixar a lanterna sem fio a objetos adequados.

Verifique sempre a posição quanto a estabilidade e distância suficiente relativamente objetos sensíveis ao calor e inflamáveis.

Evite riscos em superfícies sensíveis.